Kombinacija termoregulatora i vremenskog člana. Po dostizanju zadate temperature počinje da teče vreme koje je prethodno podešeno. Temperatura se održava sve dok ne istekne zadato vreme. Tada se relejni izlaz gasi a na displeju se izmenjuju trenutna vrednost temperature i poruka "END" kao znak da je proces završen. Vreme se može zadati od 0-99.9 sati u koracima po 0.1 sat. Ovakav termoregulator se može koristiti u hemijskoj i prehrambenoj industriji (plastifikacija metala,procesi pečenja i sušenja...) medicini (sterilizatori) i sl.
Temperaturni opsezi i sonde:
-50/+200C- Pt100, Pt1000-rezolucija 1C
-50/+500C -Pt100, Pt1000-rezolucija 1C

--na raspolaganju su kućišta 96x48mm i 75x33mm

