Koncipiran kao i Digiterm1T sa tom razlikom što poseduje tri relejna izlaza koji reaguju na različitim temperaturama. Podešavanje temperature reagovanja i histerezisa se vrši za svaki relejni izlaz ponaosob. Primena: postupno isključivanje grejača kada se približavamo zadatoj temperaturi, zasebni pragovi za održavanje temperature, signalizaciju i alarm, uključenje/isključenje više rashladnih kompresora u zavisnosti od temperature, sušare za drvo i sl. Temperaturni opsezi i tipovi sondi su kao kod Digiterm 1M i 1T. 

