Digiterm 2T je dvokanalni termoregulator. Karakteristike su slične kao za Digiterm 1T uz dodatnu mogućnost da se za svaki od kanala nezavisno zada granična temperatura. Histerezis (i njegov znak) je fiksiran i iznosi +1C (na zahtev druge vrednosti) . Kućište 96x48mm. Temperaturni opsezi: -30/100C (KTY) 
-50/+200C i -50/+500 C (Pt1000). 

