Diferencijalni termokontroler služi za grejanje vode u solarnim sistemima. Poseduje dve sonde koje rade u opsegu 0...100C. Na displeju se mogu prikazati temperature bojlera i kolektora (po izboru korisnika). Kad temperatura kolektora naraste za odredjenu vrednost iznad temperature bojlera uključuje se relejni izlaz koji omogućava uključenje pumpe. Kad razlika temperatura bojlera i kolektora opadne na odredjenu vrednost pumpa se isključuje. Temperaturne razlike zadaje korisnik u zavisnosti od toga da li se radi o direktnom sistemi ili sistemu sa izmenjivačem. 

