Digitalni regulatori vlažnosti su programabilni mikroprocesorski uredjaji kojima se vrši merenje i kontrola relativne vlažnosti vazduha u sistemima za klimatizaciju, sušarama, komorama za čuvanje voća i povrća, uzgajalištima pečurki, sušarama za drvo, testenine, lekovito bilje i sl.
Regulatore vlažnosti odlikuje potpuno digitaIna koncepcija ne samo u prikazu već i kompletnoj obradi signala.
Osnovne karakteristike ovih uredjaja su: 
-napajanje: 220Vac ili 24Vdc
-potrošnja: oko 2VA
-relejni izlazi: 5A/250Vac sa svetlosnom signalizacijom na prednjoj ploči
-prikaz: LED displej sa dve cifre
-zadavanje parametara: tasterima na prednjoj ploči uredjaja
-opseg merenja: 5-95% relativne vlažnosti
-rezolucija: 1 % RH
-linearnost: +/-1 %
-radni temperaturni opseg:0-50C
RV je programabilni digitalni uredjaj za merenje i regulaciju vlažnosti vazduha sa dva relejna izlaza. Zadaju se sledeći parametri: donja granica (DG), histerezis donje granice (Hdg), gornja granica (GG) i histerezis gornje granice (Hgg). Može se koristiti za održavanje vlažnosti unutar zadatih granica (relejni izlazi će po potrebi uključivati vlaženje ili sušenje vazduha) ili samo za detekciju da je relativna vlažnost dostigla izvesni procenat (koristi se jedan od relejnih izlaza K1 ili K2 zavisno od toga da Ii je potrebno sušenje ili ovlaživanje vazduha). 

