OBRTOMER SA DISPLEJEM I RELEJNIM IZLAZOM

Obrtomer je mikroprocesorski uredjaj kojim se vrši merenje i kontrola broja obrtaja. Može se primeniti za prikaz broja obrtaja, detekciju da je pogon dostigao neki broj obrtaja ili da je stao. Uredjaj ima relejni izlaz, koji se aktivira kada se dostigne zadata vrednost. Zadavanje graničnih vrednosti se vrši tasterima na prednjoj ploči uredjaja, a za prikaz se koristi LED displej sa 4 cifre. Za ulaz obrtomera se mogu koristiti razne vrste sandi: induktivne, kapacitivne, optički prekidač, optokapler.
Osnovne karakteristike:
-napajanje: 230Vac 
-potro nja oko 2VA
-relejni izlaz: 5A/230Vac
-merenje: u tri opsega sa automatskim preklapanjem (3-99.9 obrt/min ;100- 999 obrt/min ; 1000-9990 obrt/min)
-rezolucija:0.1-10 ob/min zavisno od mernog opsega
-tačnost: 1 %
-memorisanje zadatih vrednosti u slučaju nestanka napajanja
kućište: za panelnu ugradnju 96x48x68mm (otvor za ugradnju 93x45mm)

