Digiterm 8M je osmokanalni termometar. Poseduje osam ulaza za sonde i omogućava prikaz merenih temperatura jednu za drugom , u automatskom režimu rada, ili prikazuje temperaturu odabranog kanala u ručnom režimu rada. Konfigurisanje vrste rada i izbor kanala koji se prikazuje vršimo pomoću tastera na prednjoj ploči uredjaja. Prikaz temperature se vrši na LED displeju sa tri cifre, a redni broj kanala koji se trenutno očitava vidljiv je na posebnom displeju. Temperaturni opsezi:: -50/+200C i -50/+500 C 
Sonda: Pt 100.
Kućište:96x96mm
Digiterm 8T je osmokanalni termoregulator. Karakteristike su slične kao za Digiterm8M uz dodatnu mogućnost da se za svaki od kanala nezavisno konfiguriše režim rada (grejanje/hladjenje), granična temperatura i histerezis. Temperaturni opsezi: -50/+200C i
-50/+500 C 
Sonda: Pt 100. Kućište:96x96mm 

