Digiterm 1T je jednokanalni termokontroler namenjen za merenje i kontrolu temperature u širokom opsegu.Tasterima na prednjoj strani uredjaja zadaju se radna temperatura i histerezis. 
Sonde i temperaturni opsezi za DIGITERM1M i 1T:
- 20/+100 C - Pt1000- rezolucija 0.1C; tačnost +/-1%; KTY81- tačnost +/-1,5%
- 50/+200 C -Pt100; Pt1000 - rezolucija 1C tačnost +/-1%
- 50/+500 C-Pt100;Pt1000; rezolucija 1C tačnost +/-1%

-na raspolaganju su kućišta 96x48mm (otvor za ugradnju 93x45mm) i 75x33mm(otvor za ugradnju 70x29mm)

