Digitalni brojači koriste se za brojanje komada, ciklusa obrtaja i sl. u automatizaciji procesa. Uredjaji koriste mikrokontroler, što omogućava veliku prilagodljivost konkretnim potrebama. Moguće je brojanje na gore ili na dole, uz zadavanje broja komada tasterima na prednjoj ploči. Zadata ili trenutno izbrojana vrednost vidljiva je na LED displeju. Za ulaz brojača se može koristiti mikroprekidač ili razne vrste sondi: induktivne, kapacitivne, optički prekidač , optokapler. Relejni izlaz postaje aktivan u trajanju cca 2s kad se dostigne zadati kriterijum nakon čega rele otpusti a brojač automatski ponovo ponudi broj sa kojim je započeto brojanje. Na zahtev su moguće druge verzije (ručni reset, duže vreme aktivnosti releja od 2s itd.)
-napajanje: 230V ac ili 24Vdc
-potrošnja: oko 2VA
-funkcija: brojanje od zadate cifre ili do zadate cifre
-ulaz: beznaponski kontakt, normalno otvoren (ili specificirati tip senzora)
-relejni izlaz: 5A/230Vac
-memorisanje zadate i trenutno odbrojane vrednosti u slučaju nestanka napajanja

-kućište za panelnu ugradnju 96x48x75mm (otvor za ugradnju 93x45mm)

